Labor 9

1. Feladat
2. A NAT túlterhelés.
3. A túlterheléses NAT fő előnye az, hogy egyetlen nyilvános IP címet használhat több privát IP címhez, mivel az IPv4 címek száma korlátozott.
4. Feladat
5. A VirtualBox Host-only ethernet adapter.
6. LAN-on egyszer, privátból – nyilvánossá. 1x címcsere

MAN-on nem cserélődik.

WAN esetében sem cserlődik.

* 1x cserélődik

1. Feladat
2. SYN (szinkronizációs) csomaggal.
3. Csomag azonosító nélkül.
4. Feladat
5. A TCP fejrésze alapból 20 bájt, de lehetőség van a fejrész hosszának növelésére, még +40 bájtal.
6. - Forrás port

* Cél port
* UDP szegmens hossza
* UDP ellenőrző összeg