Labor 8

1. Feladat
2. 21-es porton.
3. nmap google.com
4. Feladat
5. ip.addr OP ip.host OP tcp.port OP udp.port OP ip.src OP ip.dst OP ip.src\_host OP ip.dst\_host OP tcp.flags.syn OP 0|1 tcp.flags.ack OP 0|1 tcp.flags.fin OP 0|1
6. Miután elkaptuk a csomagot, ki kell választani a grafikon készítést a menüpontból.
7. Feladat
8. 11 darabot tartalmaz.
9. A passzívnál a szerver kezdeményez kapcsolatbontást, az aktívnál pedig a kliens.
10. Feladat
11. Igen.
12. nmap 193.225.40.94
13. Feladat
14. Igen.
15. Az IP cím megváltoztatásával.
16. Feladat
17. Nem.
18. Előbb a szervert kell elindítani, majd a kliens tud kéréseket küldeni felé.
19. Feladat
20. -l
21. Igen.
22. Feladat
23. Nem, mivel csak scannelésre lehet használni.
24. 80, 110, 143, 443, 992, 995cap